|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QAB** | **LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | LA1, LA2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Luftbehandlingsaggregat av Flexits fabrikat typ  enhetsaggregat, UNI 4. Antal enligt nedan:  UNI 4 RER (Höger)  UNI 4 REL (Vänster)  Aggregatet skall ha en temperaturreglerad behovsstyrd roterande värmeväxlare med momentvakt och temperaturverkningsgrad enligt nedan.  Luftbehandlingsaggregatet skall vara försett med filter i klass F7 både på uteluft och frånluft samt med styrpanel enligt nedan.  Styrpanelen ingår i ventilationsentreprenaden och skall placeras lättåtkomligt.  Aggregatet ska ställas in på tilluftstemperaturstyrning samt konstant luftflöde enligt nedan i samband med injustering av anläggningen.  *Tekniska data:*  Normalflöde, totalt: xx / xx l/s (tilluft/frånluft)  Kanaltryckfall: xx / xx Pa (tilluft/frånluft)  SFP-tal: x,x ≤ kW/ m3/s  Komponentverkningsgrad xx%  Eldata: 1 x 230V, säkring 10 A Effekt el-eftervärmning: 1300W  Mått:  Bredd: 900 mm  Höjd: 700 mm  Djup: 540 (505) mm  Vikt: 86 kg. | 1  1 | St  St |  |
|  | **Tillbehör:**  Kontrollpanel CI60 / CI600  Inbyggt el-eftervärmnings- 1300W batteri  Värmebatteri vatten Dim. 160mm  Shuntventil 2 vägs Kvs x,x  Shuntventil 3 vägs Kvs x,x  Motor shuntventil 230V  Avstängningsspjäll fjäderåtergång - Dim. 160mm  Tryckvakt kökskanal trådlös  Tryckvakt kökskanal trådbunden  Forceringsbrytare  Rörelsevakt  Fuktgivare vägg  CO2-givare vägg  Extern temperaturgivare frånluft  Rökdetektor  Modbusadapter | x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x | St  St  **St**  **St**  **St**  **St**  **St**  **St**  **St**  **St**  **St**  **St**  **St**  **St**  **St**  **St** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |