|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QAB** | **LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | LA1, LA2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Luftbehandlingsaggregat av Flexits fabrikat typ enhetsaggregat, UNI 4. Antal enligt nedan:UNI 4 RER (Höger) UNI 4 REL (Vänster) Aggregatet skall ha en temperaturreglerad behovsstyrd roterande värmeväxlare med momentvakt och temperaturverkningsgrad enligt nedan.Luftbehandlingsaggregatet skall vara försett med filter i klass F7 både på uteluft och frånluft samt med styrpanel enligt nedan.Styrpanelen ingår i ventilationsentreprenaden och skall placeras lättåtkomligt. Aggregatet ska ställas in på tilluftstemperaturstyrning samt konstant luftflöde enligt nedan i samband med injustering av anläggningen.*Tekniska data:* Normalflöde, totalt: xx / xx l/s (tilluft/frånluft) Kanaltryckfall: xx / xx Pa (tilluft/frånluft)SFP-tal: x,x ≤ kW/ m3/s Komponentverkningsgrad xx%Eldata: 1 x 230V, säkring 10 AEffekt el-eftervärmning: 1300WMått:Bredd: 900 mmHöjd: 700 mmDjup: 540 (505) mmVikt: 86 kg. | 11 | StSt |  |
|  | **Tillbehör:**Kontrollpanel CI60 / CI600 Inbyggt el-eftervärmnings- 1300W batteri Värmebatteri vatten Dim. 160mm Shuntventil 2 vägs Kvs x,x Shuntventil 3 vägs Kvs x,x Motor shuntventil 230V Avstängningsspjäll fjäderåtergång - Dim. 160mm Tryckvakt kökskanal trådlös Tryckvakt kökskanal trådbunden Forceringsbrytare Rörelsevakt Fuktgivare vägg CO2-givare vägg Extern temperaturgivare frånluft Rökdetektor Modbusadapter | xxxxxxxxxxxxxxxx | StSt**St****St****St****St****St****St****St****St****St****St****St****St****St****St** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |